## Заправочные объемы

## Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, MP3 (BM950-954, 930-934)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Агрегат/узел** | **Объём заливки(литров, грамм)** | **Рабочая жидкостьили смазка** | **Лист допускаMB Blatt Nr.** |
| **Мотор OM 501 LAс маслофильтром541.9.., 941.9..поддон силуминбез кода MS4/MS5с фригоблоком(код MN9)с кодом MY8долговременныйфильтр масла(код M18)ёмкость дляавтоматическогодолива масла(код MB7)** | **макс. 34,0 лмакс. 27,0 лмакс. 40,0 л+ 9,0 л+ 14,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM 501 LAс маслофильтром541.9.., 941.9..поддон дуропластбез кода MS4/MS5долговременныйфильтр масла(код M18)ёмкость дляавтоматическогодолива масла(код MB7)** | **макс. 32,0 л+ 9,0 л+ 14,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM 501 LAс маслофильтром541.9.., 941.9..поддон силуминс кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)с фригоблоком(код MN9)с кодом MY8долговременныйфильтр масла(код M18)ёмкость дляавтоматическогодолива масла(код MB7)** | **макс. 34,0 лмакс. 27,0 лмакс. 40,0 л+ 9,0 л+ 14,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM 501 LAс маслофильтром541.9.., 941.9..поддон дуропластс кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)долговременныйфильтр масла(код M18)ёмкость дляавтоматическогодолива масла(код MB7)** | **макс. 32,0 л+ 9,0 л+ 14,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM 502 LAс маслофильтром542.9.., 942.9..без кода MS4/MS5с фригоблоком(код MN9)с кодом MY8долговременныйфильтр масла(код M18)ёмкость дляавтоматическогодолива масла(код MB7)** | **макс. 38,0 лмакс. 29,0 лмакс. 46,0 л+ 9,0 л+ 14,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM 502 LAс маслофильтром542.9.., 942.9..с кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)с фригоблоком(код MN9)с кодом MY8долговременныйфильтр масла(код M18)ёмкость дляавтоматическогодолива масла(код MB7)** | **макс. 38,0 лмакс. 29,0 лмакс. 46,0 л+ 9,0 л+ 14,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG211-12KL715.350без маслянногорадиаторас масляннымрадиатором(код N55)** | **11,0 л12,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG211-12KL715.350с ретардером(код BA1/BA9)без маслянногорадиаторас масляннымрадиатором(код N55)** | **11,5 л12,5 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG281-12KL715.370G330-12KL715.380без маслянногорадиаторас ретардером(код BA1/BA9)** | **15,0 л16,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG281-12KL715.370G330-12KL715.380с масляннымрадиатором(код N55)с ретардером(код BA1/BA9)** | **16,0 л17,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 16-ст. КППG210-16, G211-16G240-16, G230-16G260-16, G280-16KL715.50./520/521715.525/527/528(без кода ZP0/ZP1)715.51., 715.54.без маслянногорадиаторас ретардером(код BA1/BA9)** | **15,0 л16,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 16-ст. КППG210-16, G211-16G240-16, G230-16G260-16, G280-16KL715.50./520/521715.525/527/528(без кода ZP0/ZP1)715.51., 715.54.с масляннымрадиатором(код N55)с ретардером(код BA1/BA9)** | **16,0 л17,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **+ вспомагательныйприводNA 121-1bNA 121-2b, 121-2cNA 123-10b, 124-10bNA 123-11b/c, 124-11b/cNA 125-10b, 125-10b/RNA 125-11b/2cNMV 150, NMV 200** | **+ 0,4 л+ 0,6 л+ 0,6 л+ 1,0 л+ 0,7 л+ 1,3 л+ 2,9 л** | **трансмиссионное маслокак в коробке передач** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **СцеплениеTurbokupplung(с кодом GK8)Объём при заменемаслаОбъём заливки последемонтажа обоихобратных клапанов(впускного ивыпускного)Объём заливкипосле демонтажаобратного клапанавпускноговыпускного** | **7,5 л8,0 л7,9 л7,6 л** | **трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.91**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.91/en) |
| **Контур охлаждениядля сцепленияTurbokupplung(с кодом GK8)** | **~ 75,0 л** | **охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en)[**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Сцепление WSK сгидротрансформатором(пр-ва ZF)на КПП 715.520(с кодом G02)** | **28,0 л** | **моторное масло(спецификация ZF TE-ML 10)** | [**235.12**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.12/en) |
| **РетардерVoith(код BA1)заправочный объёмпри ТОзаправочный объёмпосле заменыагрегата илитеплообменника** | **5,6 л7,0 л** | **ретардерное или моторное масло** | [**235.27**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.27/en) |
| **РетардерVoith R115(код BA9)заправочный объёмпри ТО или заменеагрегатазаправочный объёмпосле заменытеплообменника** | **5,9 л6,3 л** | **ретардерное или моторное масло** | [**235.27**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.27/en) |
| **Раздаточная коробкаVG1700-3W750.86.** | **11,4 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Раздаточная коробкаVG2400-3W750.850** | **13,2 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Раздаточная коробкаVG2400-3W750.851750.852(без кода ZP0/ZP1)** | **10,2 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Передний мостприводной AL 7730.100, 730.101Сквозной мост AD7730.102планетарныйборт. редуктор(на сторону)сквозной привод AD7** | **5,0 л6,0 л1,5 л3,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Передний мостприводной AL 7730.108, 730.109730.114, 730.115без кода ZP0/ZP1Сквозной мост AD7730.110, 730.116планетарныйборт. редуктор(на сторону)сквозной привод AD7** | **7,0 л8,0 л1,5 л3,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Передний мостприводной AL 7730.114, 730.115с кодом ZP0/ZP1планетарныйборт. редуктор(на сторону)** | **7,0 л1,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Задний мост HL 6746.210, 746.213до серийного № моста:**[**-> N 999999**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210n_l.png)[**-> M 138406**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210m_l.png)**дифференциал в капсуле** | **15,0 л0,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL 6746.210, 746.213от серийного № моста:**[**M 138407 ->**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210_l.png)**дифференциал в капсуле** | **12,5 л0,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло80W-90, 75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL 7Сквозной мост HD 7748.21., 748.22.748.23., 748.24.ведомая шестерняø233 ммпланетарныйборт. редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод HD 7** | **8,0 л3,25 л2,5 л2,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL 7Сквозной мост HD 7748.21., 748.22.748.23., 748.24.ведомая шестерняø300 ммпланетарныйборт. редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод HD 7** | **12,0 л3,25 л2,5 л3,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL 7Сквозной мост HD 7748.26., 748.27.ведомая шестерняø233 ммпланетарныйборт. редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод HD 7** | **8,0 л3,25 л2,5 л1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL 7Сквозной мост HD 7748.26., 748.27.ведомая шестерняø300 ммкроме типа 934 (SLT)планетарныйборт. редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод HD 7** | **12,0 л3,25 л2,5 л1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL 7Сквозной мост HD 7748.263, 748.272748.273-748.275ведомая шестерняø300 ммна типе 934 (SLT)большегрузный тягачтип 930.182, 930.183тип 932.18. , 934.182(с кодом ZP0/ZP1)планетарныйборт. редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод HD 7** | **12,0 л3,25 л2,5 л1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Задний мостHL 8/1 DCS-13748.590** | **15,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мостсквознойRT 440-10A/C22.5746.305** | **14,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло80W-90, 75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мостведущийR 440-10A/C22.5746.209** | **11,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло80W-90, 75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Подшипники ступицколёс** |  | **многоцелевая смазкатипа Литол NLGI-Klasse 2** | [**265.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/265.1/en)[**267.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/267.0/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8765.889** | **2,6 л** | **рулевое трансмиссионное маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en)[**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8765.820765.821** | **4,5 л** | **рулевое трансмиссионное маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en)[**236.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.6/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8765.82.с поворотнымподдерж. мостом** | **6,6 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Дополнит. рулевоеуправление (HZL)с гидроповоротнымподдерж. мостом(с кодом AN8/AN9)ёмкость системы** | **~ 10,0 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Дополнит. рулевоеуправлениес принудительногидроповоротнымподдерж. мостомпр-ва**[**FA. Paul**](http://www.paul-nutzfahrzeuge.de/index.php?id=5)**(с кодом WH9)** | **6,0 л** | **гидравлическая жидкость**[**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf) | [**345.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/345.0/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8/2765.887(два рулевыхпередних моста)кроме типа 930.306** | **8,0 л** | **рулевое трансмиссионное маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en)[**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8/2765.887(два рулевыхпередних моста)на типе 930.306** | **10,0 л** | **рулевое трансмиссионное маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Рулевое управлениеZF 8098766.4..** | **4,5 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Гидравлическийпривод сцепленияГидравлическийпривод кулисы HPS(без кода IY2)** |  | **тормозная жидкостьDOT4 plus** | [**331.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/331.0/en) |
| **Автомобили обязательнос кодом IY2Гидравлический приводсцепленияГидравлическийпривод переключ.передач HPS** |  | **гидравлическая жидкость**[**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf) | [**345.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/345.0/en) |
| **Ёмкость системыAdBlue®** | **25 л - 95 л** | **жидкость AdBlue®согласно DIN 70 070** | [**352.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/352.0/en) |
| **Система охлажденияOM 501 LA(без ретардера)с ретардером(код BA1)с ретардером(код BA9)** | **41,0 л53,0 л56,0 л** | **охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en)[**325.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.0/en)[**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Система охлажденияOM 502 LA(без ретардера)с ретардером(код BA1)с ретардером(код BA9)с кодом KMKL** | **45,0 л57,0 л60,0 л~ 100,0 л** | **охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en)[**325.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.0/en)[**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Подъёмник кабиныОпрокидывающееоборудование** |  | **гидравлическое маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)(см. требования производителя гидравлич. оборудования)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en)[**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en)[**236.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.6/en)[**341.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/341.0/en) |
| **Венец маховикаБарабанные тормозныемеханизмы и валыШлицевые соединения** |  | **долговременная смазкаMB nr. A 001 989 88 51MB nr. A 000 989 63 51Castrol Olistamoly 2** | [**266.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/266.2/en) |
| **Пневматич. система(предохранительныеи управляющиеклапаны)** |  | **специальная смазка**[**Fuchs Renolit RHF1**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_RHF_1_ru.pdf)**Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)белая пластичная смазка**[**Fuchs Renolit HLT2**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_HLT_2_ru.pdf)**Knorr nr. II 14525 (5 грамм)Knorr nr. II 32868 (500 грамм)** |  |
| **КлеммыаккумуляторныхбатарейЭлектрич. контактыи разъёмы** |  | **противокислотная смазкаBosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)смазка для электроконтактовBosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)**[**Batterie-Pol-Fett LM**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/LM%20Pol-Fett_en.pdf) | [**350.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/350.0/en) |
| **Смазочные точкис маслёнкамина элементах шассии надстройкеСцепное устройство(фаркоп, седло)** |  | **многоцелевая смазкатипа Литол NLGI-Klasse 2** | [**267.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/267.0/en) |
| **Центральная смазка(пр-во Vogel)** |  | **полужидкая смазкаNLGI-Klasse 00/000** | [**264.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/264.0/en) |
| **Направляющиевтулки суппортовдисковых тормозовKnorr-Bremseтип SB7.../SN7...** |  | **втулки латунь/резино-металл,внутренние детали:белая пластичная смазка**[**Fuchs Renolit HLT2**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_HLT_2_ru.pdf)**Knorr nr. II 14525 (5 грамм)Knorr nr. II 32868 (500 грамм)втулки резина (на типе SB):зелёная пластичная смазкаKlüber Syntheso GL EP1Knorr nr. II 32793 (8 грамм)Knorr nr. Z 000046 (500 грамм)** |  |
| **Датчик ABSво втулке** |  | **белая консистентная смазкаKlüberplex BE 31-512MB nr. A 000 989 62 51Wabco nr. 830 503 062 4Knorr nr. I 90693Grau nr. 042 585 709** |  |
| **СистемакондиционированияКлимат-контроль** | **1,1...1,6 кг** | **хладагент R 134 a** | [**361.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/361.0/en) |
| **Компрессоркондиционера** | **160...175 см³** | **компрессорное маслоMB nr. A 001 989 08 03** | [**362.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/362.0/en) |
| **Омыватель стекла и фар** | **16,0 л** | **разведённый с водой в необходимой пропорции концентрат «S» для летаили концентрат «W» для зимы** | [**371.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/371.0/en) |
| **Топливный бак** | **210 л - 1330 л** | **дизельное топливо (ДТ)** | [**131.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/131.0/en) |
| **---** | **---** | **---** | **---** |

 **Примечание:** обязательно смотреть кодировку в карте данных автомобиля и при наличии кода **IY2** в гидравлическом приводе управления сцеплением и передачами использовать только гидравлическую жидкость [**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf), которую стали применять в сервоприводе переключения передач AGS (Automatische Gangsteurung роботизированная механическая КПП без педали сцепления) на моделях с конца 2003 г.в. и в гидравлическом приводе сцепления и кулисы HPS (Hydraulic Power Shift) с конца 2004 г.в., не заливать вместо неё тормозную жидкость DOT и не смешивать с ней во избежание выхода из строя дорогостоящих элементов системы. В случае сомнений обратить внимание на соответствующие надписи на крышечках заливных ёмкостей.