## Заправочные объемы

## Mercedes-Benz Axor (BM940-944, 950.5/6-954.5, 375)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Агрегат/ узел** | **Объём заливки (литров, грамм)** | **Рабочая жидкость или смазка** | **Лист допуска MB Blatt Nr.** |
| **Мотор OM906LA с маслофильтром 906.9.. Мотор OM926LA с маслофильтром 926.9.. без кода MP6/MP7/MP8 без кода MS4/MS5  с кодом MP6/MP7/MP8 без кода MS4/MS5** | **29,0 л       27,5 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM906LA с маслофильтром 902.9.. Мотор OM926LA с маслофильтром 926.9.. без кода MP6/MP7/MP8 с кодом MS4/MS5 (Евро-4, Евро-5)  с кодом MP6/MP7/MP8 с кодом MS4/MS5 (Евро-4, Евро-5)** | **29,0 л        27,5 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM457LA с маслофильтром 457.9.. без кода MP6/MP7/MP8 без кода MS4/MS5  с кодом MP6/MP7/MP8 без кода MS4/MS5** | **39,0 л      37,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM457LA с маслофильтром 457.9.. без кода MP6/MP7/MP8 с кодом MS4/MS5 (Евро-4, Евро-5)  с кодом MP6/MP7/MP8 с кодом MS4/MS5 (Евро-4, Евро-5)** | **39,0 л       37,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Механич. 6-ст. КПП G85-6 712.630 715.060** | **9,0 л** | **трансмиссионное масло SAE 80, 80W или 80W/85W, для жаркого климата SAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) |
| **Механ. 9-ст. КПП G131-9 715.57. без маслянного радиатора  с ретардером (код BA1/BA9)** | **12,0 л    13,0 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 9-ст. КПП G131-9 715.57. с маслянным радиатором (код N55)  с ретардером (код BA1/BA9)** | **13,0 л    14,0 л** | **трансмиссионное масло SAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 9-ст. КПП G221-9 715.561 без маслянного радиатора  с ретардером (код BA1/BA9)** | **12,5 л    13,5 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 9-ст. КПП G221-9 715.561 с маслянным радиатором (код N55)  с ретардером (код BA1/BA9)** | **13,5 л    14,5 л** | **трансмиссионное масло SAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КПП G100-12 715.320 без маслянного радиатора** | **12,0 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КПП G100-12 715.320 с маслянным радиатором (код N55)** | **13,0 л** | **трансмиссионное масло SAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КПП G211-12KL 715.350 без маслянного радиатора  с маслянным радиатором (код N55)** | **11,0 л     12,0 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КПП G211-12KL 715.350 с ретардером (код BA1/BA9) без маслянного радиатора  с маслянным радиатором (код N55)** | **11,5 л     12,5 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КПП G281-12KL 715.370 G330-12KL 715.380 без маслянного радиатора  с ретардером (код BA1/BA9)** | **15,0 л     16,0 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КПП G281-12KL 715.370 G330-12KL 715.380 с маслянным радиатором (код N55)  с ретардером (код BA1/BA9)** | **16,0 л     17,0 л** | **трансмиссионное масло SAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 16-ст. КПП G210-16, G211-16 G240-16, G230-16 715.50./520/521/527 (без кода ZP0/ZP1) 715.51., 715.54. без маслянного радиатора  с ретардером (код BA1/BA9)** | **15,0 л       16,0 л** | **синтетическое трансмиссионное масло 75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 16-ст. КПП G210-16, G211-16 G240-16, G230-16 715.50./520/521/527 (без кода ZP0/ZP1) 715.51., 715.54. с маслянным радиатором (код N55)  с ретардером (код BA1/BA9)** | **16,0 л       17,0 л** | **трансмиссионное масло SAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **вспомагательный привод от КПП PTO (Power take off) (NA - Nebenantrieb)** | **+ 0,3 л...1,3 л** | **трансмиссионное масло как в коробке передач** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Ретардер Voith (код BA1)  заправочный объём при ТО  заправочный объём после замены агрегата или теплообменника** | **5,6 л    7,0 л** | **ретардерное или моторное масло** | [**235.27**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.27/en) |
| **Ретардер Voith R115 (код BA9)  заправочный объём при ТО или замене агрегата  заправочный объём после замены теплообменника** | **5,9 л    6,3 л** | **ретардерное или моторное масло** | [**235.27**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.27/en) |
| **Автоматическая КПП Allison MD3060 723.6.. (с кодом GB2/GB3 GB9/GE6/GG1/GG3 GG6/GG7/GG8)** | **полн. заливка 28,0 л при замене 22,0 л** | **трансмиссионная жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid)** | [**236.9**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.9/en) [**236.91**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.91/en) |
| **Автоматическая КПП Allison MD3060 723.6.. (с кодом GB1/GB8 GE4/GE5/GG2/GG4 GG5/GG9)** | **полн. заливка 31,0 л при замене 25,0 л** | **трансмиссионная жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid)** | [**236.9**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.9/en) [**236.91**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.91/en) |
| **Раздаточная коробка VG900-3W 750.817** | **6,6 л** | **трансмиссионное масло SAE 80, 80W или 80W/85W, для жаркого климата SAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Раздаточная коробка VG900-3W 750.705 VG1400-3W 750.704** | **7,5 л** | **трансмиссионное масло SAE 80, 80W или 80W/85W, для жаркого климата SAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en) [**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Раздаточная коробка VG1700-3W 750.86.** | **11,4 л** | **трансмиссионное масло SAE 80, 80W или 80W/85W, для жаркого климата SAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Передний мост приводной AL 7 730.100, 730.101 (для версий 4х4)  планетарный редуктор (на сторону)** | **5,0 л    1,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Передний мост приводной AL 7 730.108, 730.109 730.115 (для версий 4х4)  планетарный редуктор (на сторону)** | **7,0 л    1,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Задний мост сквозной HD4 771.180** | **14,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HD4 771.181** | **11,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL6 746.210, 746.213 до серийного № моста:** [**-> N 999999**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210n_l.png)[**-> M 138406**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210m_l.png) **дифференциал в капсуле** | **15,0 л    0,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL6 746.210, 746.213 от серийного № моста:** [**M 138407 ->**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210_l.png) **дифференциал в капсуле** | **12,5 л    0,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло 80W-90, 75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7 Сквозной мост HD7 748.21., 748.22. 748.23., 748.24. ведомая шестерня ø233 мм  планетарный редуктор (на сторону)  с наборным ободом колеса Trilex®  сквозной привод** | **8,0 л     3,25 л   2,5 л   2,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7 Сквозной мост HD7 748.21., 748.22. 748.23., 748.24. ведомая шестерня ø300 мм  планетарный редуктор (на сторону)  с наборным ободом колеса Trilex®  сквозной привод** | **12,0 л     3,25 л   2,5 л   3,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7 Сквозной мост HD7 748.26., 748.27. ведомая шестерня ø233 мм  планетарный редуктор (на сторону)  с наборным ободом колеса Trilex®  сквозной привод** | **8,0 л    3,25 л   2,5 л   1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7 Сквозной мост HD7 748.26., 748.27. ведомая шестерня ø300 мм  планетарный редуктор (на сторону)  с наборным ободом колеса Trilex®  сквозной привод** | **12,0 л    3,25 л   2,5 л   1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL8 748.590** | **15,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло SAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en) [**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) [**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Подшипники ступиц колёс** |  | **многоцелевая смазка типа Литол NLGI-Klasse 2** | [**265.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/265.1/en)[**267.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/267.0/en) |
| **Рулевое управление LS 8 765.820 765.821** | **4,5 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) [**236.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.6/en) |
| **Рулевое управление LS 8 765.82. с поворотным поддерж. мостом** | **6,6 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Рулевое управление LS 8/2 765.887 (два рулевых передних моста)** | **8,0 л** | **рулевое трансмиссионное масло или трансмиссионная жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en) [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Гидравлический привод сцепления Гидравлический привод переключ. передач HPS  (без кода IY2)** |  | **тормозная жидкость DOT4 plus** | [**331.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/331.0/en) |
| **Автомобили обязательно с кодом IY2  Гидравлический привод сцепления Гидравлический привод переключ. передач HPS Сервопривод переключения передач AGS** |  | **гидравлическая жидкость** [**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf) | [**345.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/345.0/en) |
| **Ёмкость системы AdBlue®** | **25 л - 110 л** | **жидкость AdBlue® согласно DIN 70 070** | [**352.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/352.0/en) |
| **Система охлаждения OM906LA, OM926LA (без ретардера)  с ретардером (код BA1)  с ретардером (код BA9)** | **22,0 л   37,0 л   40,0 л** | **охлаждающая жидкость -37°C антифриз/вода (50:50) -45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en) [**325.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.0/en) [**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Система охлаждения OM457LA (без ретардера)  с ретардером (код BA1)  с ретардером (код BA9)** | **33,5 л   37,0 л   40,0 л** | **охлаждающая жидкость -37°C антифриз/вода (50:50) -45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en) [**325.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.0/en) [**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Подъёмник кабины Опрокидывающее оборудование** |  | **гидравлическое масло или трансмиссионная жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid) (см. требования производителя гидравлич. оборудования)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en) [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) [**236.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.6/en) [**341.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/341.0/en) |
| **Венец маховика Барабанные тормозные механизмы и валы Шлицевые соединения** |  | **долговременная смазка MB nr. A 001 989 88 51 MB nr. A 000 989 63 51 Castrol Olistamoly 2** | [**266.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/266.2/en) |
| **Пневматич. система (предохранительные и управляющие клапаны)** |  | **специальная смазка** [**Fuchs Renolit RHF1**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_RHF_1_ru.pdf) **Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм) Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг) белая пластичная смазка** [**Fuchs Renolit HLT2**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_HLT_2_ru.pdf) **Knorr nr. II 14525 (5 грамм) Knorr nr. II 32868 (500 грамм)** |  |
| **Клеммы аккумуляторных батарей Электрич. контакты и разъёмы** |  | **противокислотная смазка Bosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1) смазка для электроконтактов Bosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)** [**Batterie-Pol-Fett LM**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/LM%20Pol-Fett_en.pdf) | [**350.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/350.0/en) |
| **Смазочные точки с маслёнками на элементах шасси и надстройке Сцепное устройство (фаркоп, седло)** |  | **многоцелевая смазка типа Литол NLGI-Klasse 2** | [**267.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/267.0/en) |
| **Направляющие втулки суппортов дисковых тормозов Knorr-Bremse тип SB7.../SN7...** |  | **втулки латунь/резино-металл, внутренние детали: белая пластичная смазка Fuchs Renolit HLT2 Knorr nr. II 14525 (5 грамм) Knorr nr. II 32868 (500 грамм) втулки резина (на типе SB): зелёная пластичная смазка Klüber Syntheso GL EP1 Knorr nr. II 32793 (8 грамм) Knorr nr. Z 000046 (500 грамм)** |  |
| **Датчик ABS во втулке** |  | **белая консистентная смазка Klüberplex BE 31-512 MB nr. A 000 989 62 51 Wabco nr. 830 503 062 4 Knorr nr. I 90693 Grau nr. 042 585 709** |  |
| **Система кондиционирования** | **1,1...1,2 кг** | **хладагент R 134 a** | [**361.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/361.0/en) |
| **Компрессор кондиционера** | **160...175 см³** | **компрессорное масло MB nr. A 001 989 08 03** | [**362.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/362.0/en) |
| **Омыватель стекла и фар** | **16 л** | **разведённый с водой в необходимой пропорции концентрат «S» для лета или концентрат «W» для зимы** | [**371.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/371.0/en) |
| **Топливный бак** | **70 л - 590 л** | **дизельное топливо (ДТ)** | [**131.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/131.0/en) |
| **---** | **---** | **---** | **---** |

IMG **Примечание:** обязательно смотреть кодировку в карте данных автомобиля и при наличии кода **IY2** в гидравлическом приводе управления сцеплением и передачами использовать только гидравлическую жидкость [**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf), которую стали применять в сервоприводе переключения передач AGS (Automatische Gangsteuerung - роботизированная механическая КПП без педали сцепления) на моделях с конца 2003 г.в. и в гидравлическом приводе сцепления и кулисы HPS (Hydraulic Power Shift) с конца 2004 г.в., не заливать вместо неё тормозную жидкость DOT и не смешивать с ней во избежание выхода из строя дорогостоящих элементов системы. В случае сомнений обратить внимание на соответствующие надписи на крышечках заливных ёмкостей.