## Заправочные объемы

## Mercedes-Benz Axor (BM940-944, 950.5/6-954.5, 375)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Агрегат/узел** | **Объём заливки(литров, грамм)** | **Рабочая жидкостьили смазка** | **Лист допускаMB Blatt Nr.** |
| **Мотор OM906LAс маслофильтром906.9..Мотор OM926LAс маслофильтром926.9..без кода MP6/MP7/MP8без кода MS4/MS5с кодом MP6/MP7/MP8без кода MS4/MS5** | **29,0 л27,5 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM906LAс маслофильтром902.9..Мотор OM926LAс маслофильтром926.9..без кода MP6/MP7/MP8с кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)с кодом MP6/MP7/MP8с кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)** | **29,0 л27,5 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM457LAс маслофильтром457.9..без кода MP6/MP7/MP8без кода MS4/MS5с кодом MP6/MP7/MP8без кода MS4/MS5** | **39,0 л37,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.1/en)[**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Мотор OM457LAс маслофильтром457.9..без кода MP6/MP7/MP8с кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)с кодом MP6/MP7/MP8с кодом MS4/MS5(Евро-4, Евро-5)** | **39,0 л37,0 л** | **всесезонное моторное масло** | [**228.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.3/en)[**228.31**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.31/en)[**228.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.5/en)[**228.51**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/228.51/en) |
| **Механич. 6-ст. КППG85-6712.630715.060** | **9,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en) |
| **Механ. 9-ст. КППG131-9715.57.без маслянногорадиаторас ретардером(код BA1/BA9)** | **12,0 л13,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 9-ст. КППG131-9715.57.с масляннымрадиатором(код N55)с ретардером(код BA1/BA9)** | **13,0 л14,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 9-ст. КППG221-9715.561без маслянногорадиаторас ретардером(код BA1/BA9)** | **12,5 л13,5 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 9-ст. КППG221-9715.561с масляннымрадиатором(код N55)с ретардером(код BA1/BA9)** | **13,5 л14,5 л** | **трансмиссионное маслоSAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG100-12715.320без маслянногорадиатора** | **12,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG100-12715.320с масляннымрадиатором(код N55)** | **13,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG211-12KL715.350без маслянногорадиаторас масляннымрадиатором(код N55)** | **11,0 л12,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG211-12KL715.350с ретардером(код BA1/BA9)без маслянногорадиаторас масляннымрадиатором(код N55)** | **11,5 л12,5 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG281-12KL715.370G330-12KL715.380без маслянного радиаторас ретардером(код BA1/BA9)** | **15,0 л16,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 12-ст. КППG281-12KL715.370G330-12KL715.380с масляннымрадиатором(код N55)с ретардером(код BA1/BA9)** | **16,0 л17,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 16-ст. КППG210-16, G211-16G240-16, G230-16715.50./520/521/527(без кода ZP0/ZP1)715.51., 715.54.без маслянногорадиаторас ретардером(код BA1/BA9)** | **15,0 л16,0 л** | **синтетическоетрансмиссионное масло75W-90** | [**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **Механ. 16-ст. КППG210-16, G211-16G240-16, G230-16715.50./520/521/527(без кода ZP0/ZP1)715.51., 715.54.с масляннымрадиатором(код N55)с ретардером(код BA1/BA9)** | **16,0 л17,0 л** | **трансмиссионное маслоSAE80, 80W, 75W-90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **вспомагательныйпривод от КПП PTO(Power take off)(NA - Nebenantrieb)** | **+ 0,3 л...1,3 л** | **трансмиссионное маслокак в коробке передач** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en) |
| **РетардерVoith(код BA1)заправочный объёмпри ТОзаправочный объёмпосле заменыагрегата илитеплообменника** | **5,6 л7,0 л** | **ретардерное или моторное масло** | [**235.27**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.27/en) |
| **РетардерVoith R115(код BA9)заправочный объёмпри ТО или заменеагрегатазаправочный объёмпосле заменытеплообменника** | **5,9 л6,3 л** | **ретардерное или моторное масло** | [**235.27**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.27/en) |
| **АвтоматическаяКПП Allison MD3060723.6..(с кодом GB2/GB3GB9/GE6/GG1/GG3GG6/GG7/GG8)** | **полн. заливка28,0 лпри замене22,0 л** | **трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.9**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.9/en)[**236.91**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.91/en) |
| **АвтоматическаяКПП Allison MD3060723.6..(с кодом GB1/GB8GE4/GE5/GG2/GG4GG5/GG9)** | **полн. заливка31,0 лпри замене25,0 л** | **трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.9**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.9/en)[**236.91**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.91/en) |
| **Раздаточная коробкаVG900-3W750.817** | **6,6 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Раздаточная коробкаVG900-3W750.705VG1400-3W750.704** | **7,5 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Раздаточная коробкаVG1700-3W750.86.** | **11,4 л** | **трансмиссионное маслоSAE 80, 80W или 80W/85W,для жаркого климатаSAE 90, 85W/90** | [**235.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.1/en)[**235.5**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.5/en)[**235.11**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.11/en)[**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en) |
| **Передний мостприводной AL 7730.100, 730.101(для версий 4х4)планетарный редуктор(на сторону)** | **5,0 л1,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Передний мостприводной AL 7730.108, 730.109730.115(для версий 4х4)планетарный редуктор(на сторону)** | **7,0 л1,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en) |
| **Задний мостсквозной HD4771.180** | **14,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HD4771.181** | **11,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL6746.210, 746.213до серийного № моста:**[**-> N 999999**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210n_l.png)[**-> M 138406**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210m_l.png)**дифференциал в капсуле** | **15,0 л0,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL6746.210, 746.213от серийного № моста:**[**M 138407 ->**](http://truckstar.com.ua/images/typenschild746210_l.png)**дифференциал в капсуле** | **12,5 л0,5 л** | **гипоидное трансмиссионное масло80W-90, 75W-90** | [**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7Сквозной мост HD7748.21., 748.22.748.23., 748.24.ведомая шестерняø233 ммпланетарный редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод** | **8,0 л3,25 л2,5 л2,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7Сквозной мост HD7748.21., 748.22.748.23., 748.24.ведомая шестерняø300 ммпланетарный редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод** | **12,0 л3,25 л2,5 л3,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7Сквозной мост HD7748.26., 748.27.ведомая шестерня ø233 ммпланетарный редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод** | **8,0 л3,25 л2,5 л1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL7Сквозной мост HD7748.26., 748.27.ведомая шестерняø300 ммпланетарный редуктор(на сторону)с наборным ободомколеса Trilex®сквозной привод** | **12,0 л3,25 л2,5 л1,0 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Задний мост HL8748.590** | **15,5 л** | **гипоидное трансмиссионное маслоSAE 90, 85W/90, 75W-90** | [**235.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.0/en)[**235.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.6/en)[**235.8**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.8/en)[**235.20**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/235.20/en) |
| **Подшипники ступицколёс** |  | **многоцелевая смазкатипа Литол NLGI-Klasse 2** | [**265.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/265.1/en)[**267.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/267.0/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8765.820765.821** | **4,5 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en)[**236.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.6/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8765.82.с поворотнымподдерж. мостом** | **6,6 л** | **рулевое трансмиссионное масло** | [**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Рулевое управлениеLS 8/2765.887(два рулевыхпередних моста)** | **8,0 л** | **рулевое трансмиссионное маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en)[**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en) |
| **Гидравлическийпривод сцепленияГидравлическийпривод переключ.передач HPS(без кода IY2)** |  | **тормозная жидкостьDOT4 plus** | [**331.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/331.0/en) |
| **Автомобили обязательнос кодом IY2Гидравлическийпривод сцепленияГидравлическийпривод переключ.передач HPSСервопривод переключенияпередач AGS** |  | **гидравлическая жидкость**[**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf) | [**345.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/345.0/en) |
| **Ёмкость системыAdBlue®** | **25 л - 110 л** | **жидкость AdBlue®согласно DIN 70 070** | [**352.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/352.0/en) |
| **Система охлажденияOM906LA, OM926LA(без ретардера)с ретардером(код BA1)с ретардером(код BA9)** | **22,0 л37,0 л40,0 л** | **охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en)[**325.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.0/en)[**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Система охлажденияOM457LA(без ретардера)с ретардером(код BA1)с ретардером(код BA9)** | **33,5 л37,0 л40,0 л** | **охлаждающая жидкость-37°C антифриз/вода (50:50)-45°C антифриз/вода (55:45)** | [**310.1**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/310.1/en)[**325.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.0/en)[**325.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/325.3/en) |
| **Подъёмник кабиныОпрокидывающееоборудование** |  | **гидравлическое маслоили трансмиссионная жидкость ATF(Automatic Transmission Fluid)(см. требования производителя гидравлич. оборудования)** | [**236.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.2/en)[**236.3**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.3/en)[**236.6**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/236.6/en)[**341.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/341.0/en) |
| **Венец маховикаБарабанные тормозныемеханизмы и валыШлицевые соединения** |  | **долговременная смазкаMB nr. A 001 989 88 51MB nr. A 000 989 63 51Castrol Olistamoly 2** | [**266.2**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/266.2/en) |
| **Пневматич. система(предохранительныеи управляющиеклапаны)** |  | **специальная смазка**[**Fuchs Renolit RHF1**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_RHF_1_ru.pdf)**Wabco nr. 830 502 076 4 (5 грамм)Wabco nr. 830 503 065 4 (1 кг)белая пластичная смазка**[**Fuchs Renolit HLT2**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/RENOLIT_HLT_2_ru.pdf)**Knorr nr. II 14525 (5 грамм)Knorr nr. II 32868 (500 грамм)** |  |
| **КлеммыаккумуляторныхбатарейЭлектрич. контактыи разъёмы** |  | **противокислотная смазкаBosch nr. 5 700 102 082 (FT 40 V1)смазка для электроконтактовBosch nr. 5 700 002 025 (FT 1 V4)**[**Batterie-Pol-Fett LM**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/LM%20Pol-Fett_en.pdf) | [**350.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/350.0/en) |
| **Смазочные точкис маслёнкамина элементах шассии надстройкеСцепное устройство(фаркоп, седло)** |  | **многоцелевая смазкатипа Литол NLGI-Klasse 2** | [**267.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/267.0/en) |
| **Направляющиевтулки суппортовдисковых тормозовKnorr-Bremseтип SB7.../SN7...** |  | **втулки латунь/резино-металл,внутренние детали:белая пластичная смазкаFuchs Renolit HLT2Knorr nr. II 14525 (5 грамм)Knorr nr. II 32868 (500 грамм)втулки резина (на типе SB):зелёная пластичная смазкаKlüber Syntheso GL EP1Knorr nr. II 32793 (8 грамм)Knorr nr. Z 000046 (500 грамм)** |  |
| **Датчик ABSво втулке** |  | **белая консистентная смазкаKlüberplex BE 31-512MB nr. A 000 989 62 51Wabco nr. 830 503 062 4Knorr nr. I 90693Grau nr. 042 585 709** |  |
| **Системакондиционирования** | **1,1...1,2 кг** | **хладагент R 134 a** | [**361.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/361.0/en) |
| **Компрессоркондиционера** | **160...175 см³** | **компрессорное маслоMB nr. A 001 989 08 03** | [**362.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/362.0/en) |
| **Омыватель стеклаи фар** | **16 л** | **разведённый с водой в необходимойпропорции концентрат «S» для летаили концентрат «W» для зимы** | [**371.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/371.0/en) |
| **Топливный бак** | **70 л - 590 л** | **дизельное топливо (ДТ)** | [**131.0**](https://operatingfluids.mercedes-benz-trucks.com/sheet/131.0/en) |
| **---** | **---** | **---** | **---** |

 **Примечание:** обязательно смотреть кодировку в карте данных автомобиля и при наличии кода **IY2** в гидравлическом приводе управления сцеплением и передачами использовать только гидравлическую жидкость [**Pentosin CHF 11S**](http://truckstar.com.ua/man%20blatt/CRP-116_Pentosin_CHF11S_V3.pdf), которую стали применять в сервоприводе переключения передач AGS (Automatische Gangsteuerung - роботизированная механическая КПП без педали сцепления) на моделях с конца 2003 г.в. и в гидравлическом приводе сцепления и кулисы HPS (Hydraulic Power Shift) с конца 2004 г.в., не заливать вместо неё тормозную жидкость DOT и не смешивать с ней во избежание выхода из строя дорогостоящих элементов системы. В случае сомнений обратить внимание на соответствующие надписи на крышечках заливных ёмкостей.